


附件1
2026年9月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202609-GC-01
	码盘读数头及配套设备
	产品技术信息如下：
读数头（38套），型号：AK LIC 411 1,0000 ID:1116403-03
电缆（6套），型号：VBK 03 0L 20,00 ID:745894-20
电缆（8套），型号：VBK 03 0L 25,00 ID:745894-25
电缆（8套），型号：VBK 03 0L 30,00 ID:745894-30
电缆（8套），型号：VBK 03 0L 35,00 ID:745894-35
电缆（6套），型号：VBK 03 0L 40,00 ID:745894-40
电缆（2套），型号：VBK 03 0L 50,00 ID:745894-50
编码器（3套），型号：EQN 1125 512 ID:606689-21
电缆（3套），型号：AGK 40 33 2,00 ID:605090-02
电缆（3套），型号：VBK 03 10 25,00 ID:323897-25
电缆（4套），型号：VBK 03 10 25,00 ID:729681-03
诊断仪（1套），型号：PWM 21 ID:1200635-51
电缆（1套），型号：APK 02 6V 3,00 ID:1036526-03
电缆（1套），型号：APK 03 08 3,00 ID:310196-03
插头（3套），型号：Kupplung 03 Sti ger 17 4,50 ID:291698-49
电缆（8套），型号：Kabel 04 100,00 ID:816327-04
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	NIAOT202609-GC-02
	控制器及线缆
	1、运动控制器机箱（2套） ，型号规格：ACC-R3 ，技术指标：3U Eurocard rack with connections for top, front, and bottom panel mounting. 431.8 mm (17.00 inch) Wide X 222.2mm (8.75 inch) Deep X 132.1 mm (5.20 inch) High. AC-Input power supply, input of 85-240VAC, output of 14A at +5, 1.5A@ +/-15vdc (130W Output)                                                       
2、运动控制中央处理器（2套），型号规格：Power ARM CPU，16轴EtherCAT ，技术指标：1.0 GHz 32-bit Dual Core ARM CPU with built-in hardware floating-point math capabilities，16 axis
3、运动控制器（2套），型号规格：ACC-24E3，PWM，1Vpp+Endat，技术指标：直接PWM输出，可接收1Vpp信号和Endat信号。
4、运动控制器（4套） ，型号规格：ACC-24E3，PWM，TTL+Endat，技术指标：直接PWM输出，可接收TTL信号和Endat信号。
5、运动控制器（2套） ，型号规格：ACC-24E3，±10V，TTL+Endat ，技术指标：±10V模拟量输出，可接收TTL信号和Endat信号。
6、运动控制接口板（6套），型号规格：ACC-84E，Enda ，技术指标：4通道Endat信号输入。
7、运动控制接口板（2套），型号规格：ACC-84E，BissC  ， 技术指标：4通道Endat信号输入。
8、运动控制器（2套） ，型号规格：ACC-5E3 ，技术指标：1输入1输出MACRO总线接口。
9、输入/输出模块（4套） ，型号规格：ACC-65E，技术指标：Digital I/O – Sinking Inputs, Sourcing Outputs
10、运动控制器（2套） ，型号规格： ACC-59E3 技术指标：Analog 16-Channel Input/8-Channel Output。
11、运动控制中央处理器 （2套） ，型号规格： Power UMAC CPU，8轴EtherCAT，技术指标：1.0 GHz 32-bit Dual Core ARM CPU with built-in hardware floating-point math capabilities，8 axis 。
12、运动控制器机箱（2套） ，型号规格： ACC-R2 ，技术指标：3U Eurocard rack with connections for top, front, and bottom panel mounting. 325.1 mm (12.80 inch) Wide X 222.2 mm (8.75 inch) Deep X 132.1 mm (5.20 inch) High AC-Input power supply, input of 85-240VAC, output of 14A at +5, 1.5A@ +/-15vdc (130W Output)
	图纸（线下获取）
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	NIAOT202609-QG-01
	镜坯
	（3套）D215*25，有效口径D205mm，透射波前优于14nm；两面光洁度优于40/20；两面平行度优于0.005；光学效率：两面≤0.1%@xxnm
，R≤20%@xxnm
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	NIAOT202609-XJS-01
	光谱仪自动调焦图像采集处理系统
	（2套）
光谱仪自动调焦图像采集处理系统主要实现光谱仪图像采集，图像质心计算，离焦评估等功能。根据光谱仪控制整体需求，提出以下技术要求：
一、技术要求：
1、图像采集分辨率：≥2048×2048 pixel
2、曝光时间：≥10s
3、量化位数：≥12bit
4、帧频：≥5Hz
5、功耗：≤10W
6、供电：12V
7、图像输出接口：网口
8、主处理芯片Xilinx XC7Z100
9、图像采集芯片：国产长光辰芯GSENSE系列
二、验收需要提交的其他材料
1、提供完整的硬件原理图；
2、提供底层控制软件源程序，供甲方进行二次开发；
3、整机出厂测试报告；
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	NIAOT202609-XJS-02
	动态移相激光干涉仪
	1、工作模式：空域同步相移测量，可测反射率0.1%-100%。2、相机：图像位深10bit，分辨率2048＊2048，帧率30fps。3、激光器：工作波长λ=633nm±1nm；高功率单频半导体激光器，最大功率30mw。4、通光口径100mm。5、相干长度：＞200m。6、扩束模块：扩束后口径≥100mm，透过波前0.1λ（λ=633±1nm）。7、相差分析软件模块：RMS重复性：±0.0005λ；RMS精度：±0.001λ。
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