附件1
2026年10月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202610-GP-01
	大口径平面反射镜材料采购

	1、尺寸不小于直径1300mm、厚度150mm，尺寸公差：+3mm/0mm（外径及厚度）；2、CTE：≤0±0.02ppm/K（0℃-50℃），并提供不少于4个不同区域的样块；3、应力双折射：≤12nm/cm；4、条纹应力：符合厂家标准等级；5、杂质与气泡：表面至表面下4mm为关键层，关键层内杂质气泡最大不超过1mm，整个面数量不多于10个；非关键层杂质气泡最大不超过2mm，每100立方厘米范围内数量不超过1个；
	
	
	98.5
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-GP-02
	可见光红外相机测试系统

	工作波段：覆盖 0.3～2.5μm（300–2500nm）。
光源：配置覆盖该波段的光源及配套稳压电源。
积分球：配置大出光口积分球，内壁材料及光路适用于上述工作波段。
黑体辐射源：配置大面源低温黑体，用于热波段测试，温差覆盖环境温度以上至较高温度，面发射率高。
杂散光抑制：配置杂散光抑制筒，内壁作消光处理并设挡光结构。
电动部件：配置可软件控制的电动光阑、电动光衰及电动快门。
测试功能：支持转换增益（PTC）、读出噪声、满阱容量及动态范围、线性度、暗电流、响应不均匀性、坏点及缺陷像元、响应度等指标的自动化测试。
软件：支持测试方案保存/加载、全幅及ROI分析、保存原始数据，并生成PDF测试报告。
	
	
	40
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-GC-05
	电机、码盘等采购
	ETEL电机	
型号规格：ETEL TMB+0140-030-RA	
数量：2
ETEL电机	
型号规格：ETEL TMB+0530-050-WA	
数量：2
ETEL电机	
型号规格：ETEL TMB+0290-030-RA
数量：1
海德汉码盘	
型号规格：TTR ECA 4402 内径150，外径208.89，绝对位置码盘（29bit）
数量：1
海德汉读数头	
型号规格：AK ECA4410-208.89	
数量：3
海德汉码盘	
型号规格：TTR ECA 4402 内径425，外径484.07，绝对位置码盘（29bit）
数量：3
海德汉读数头	
型号规格：AK ECA4410-484.07	
数量：12
海德汉码盘	
型号规格：TTR ECA 4402 内径70，外径104.63，绝对位置码盘（27bit）	
数量：2
海德汉读数头	
型号规格：AK ECA4410-104.63	
数量：5
海德汉光栅尺	
型号规格：LC416-70-3um，分辨率1nm	
数量：2
	
	
	48.2
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-QG-02
	水冷板表面处理

	红外波段吸光度在0.8以上，盐雾测试在50h以上，涂层耐受500℃以上温度
	
	
	24
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-03
	力传感器
	70套，温度补偿15°C~71°C；对应内部放大器无放大2UmV输出；电缆末端接Bendix  6针连接器(最高耐受120°C)
	
	
	96
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-04
	微位移促动器闭环控制系统研制
	（1）系统能同时实现对3路步进电机的独立控制；
（2）系统中每路电机需有独立的编码器反馈，采用endat2.0解码，并通过485接口与核心控制器通信；
（3）系统与上位机通信方式为网络通信；
（4）系统供电电源为12V，拉偏±2V；
（5）系统须具有程序下载接口；
（6）系统的工作温度：±25°。
	
	
	48.5
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-05
	主镜子镜拼接实验架
	支持4块子镜拼接实验;
重量≤4T;
具有隔振功能;
高度轴转动范围(0~90°);
可稳固锁定高度角位置；
	图纸（线下获取）
	
	35
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-06
	子镜搬运机械手

	设备名称：子镜搬运机械手
设备数量：4台
设备指标：承重300kg，可抓取对角线1.44米六边形子镜单元，三爪限位，避免磕碰，远程遥控，安全急停
	
	
	70
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-07
	子镜机械手定制


	名称：2套子镜机械手； 
指标：承重300KG，可抓取对角线1.1米六边形子镜单元，三爪限位，避免磕碰，远程遥控，能安全急停

	
	
	34
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-08
	绝对激光跟踪仪


	采购物品：绝对激光跟踪仪Leica AT500；技术指标：空间坐标精度优于25μm/m；绝对测距精度优于10μm；测量直径＞20m；配套：三脚架、运输箱、反光球、测量基座、软件、现场培训。

	
	
	94
	
	
	询价
	



