附件1
2026年11月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202611-GC-01
	高度轴控制器及功率驱动单元
	型号及数量如下：
运动控制器机箱                         ACC-R3 （2套）；
运动控制中央处理器                  Power ARM CPU，16轴EtherCAT （2套）；
运动控制器                       ACC-24E3，PWM，TTL+Endat                    （12套）；    
运动控制器                               ACC-24E3，±10V输出，TTL+Endat  （2套）；
运动控制接口板                     ACC-84E，Endat                                         （20套）；
输入/输出模块（PLC专用零件） ACC-65E                                                      （10套）；
运动控制中央处理器                  Power ARM CPU，8轴EtherCAT                   （2套）；
运动控制器机箱                         ACC-R2                                                         （2套）；
	
	
	80
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-GC-02
	码盘、电机、光栅尺等采购
	具体见附件
	
	
	55
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-GP-01
	i线玻璃PBL25Y棱镜坯（4块)
	PBL25Y棱镜毛坯，规格205*173*226mm，气泡：不低于3级，条纹：不低于2级，折射率公差小于等于±5×10⁻⁴,阿贝数公差：小于等于±0.5%。
	
	
	80
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-GP-02
	微晶玻璃
	小原HS级微晶玻璃毛坯，具体尺寸和数量如下
D460mmx87mm   1块
D285mmx48mm   1块
D490mmx71mm   1块
600mmx320mmx71mm   1块
320mmx280mmx41mm   1块
480mmx260mmx61mm   1块
320mmx230mmx41mm   1块
D160mmx26mm   1块
D300mmx51mm   1块
D220mmx40mm   1块
A、技术指标：
1)尺寸公差：+2mm/0mm(口径) +1mm/0mm(厚度)；
2）热膨胀系数CTE:≤0±0.2×10-7/℃，0℃-50℃；
3）杂质与气泡：100cm3中气泡横截面的总和＜2mm（φ0.1mm以上计入检查对象）；关键层范围内（具体见附件）没有人眼可见气泡。
B、质保期：1年。
C、提供产品原厂材质证明、检测报告和数据手册，包括材料机械强度特性、化学特性，提供杨氏模量、泊松比、密度等数据；留存产品参数资料备查。
	
	
	65.5
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-GP-03
	低温传感器及温度控制器
	1. 温度监视器224-12，采购两台。每台12个独立可配置的传感器输入通道，每个通道可独立设置传感器类型与响应曲线；测量范围不低于 1.4 K～500 K，配用相应负温度系数电阻温度传感器时可低至 300 mK 量级；专用（非扫描）通道读数速率不低于 10 次/秒，扫描通道读数速率不低于 2～10 次/秒；同时具备以太网（RJ-45，支
持 TCP/IP 及内置 Web 界面）、USB（虚拟串口，波特率不低于 57 600）、IEEE-488 并行接口。
2. 标定温度传感器DT-670-CU-70L，采购12个。每个70 K～325 K 全区间逐支标定（标定下限不高于 70 K，标定上限不低于325 K）；77 K 附近优于或等于 ±35 mK，300 K 附近优于或等于 ±50 mK。
3. 非标温度定传感器DT-670C-CU，采购12个。适用温区不低于 4 K～325 K；精度优于或等于±1K。
4. 低温线WQT-36-100，采购一卷共30米。四线双绞结构，2 对双绞线共 4 根引线，一对用于传感器激励、一对用于电压输出，可有效抑制电磁感应噪声；采用耐低温漆包绝缘，低温下不脆裂；耐温不低于 423 K。
5. 铟垫圈ID-10-31，采购3包共30个。圆片形铟垫片，直径 约8 mm，厚度约 0.12mm。熔点不低于 430 K；293 K条件下热导率不小于 84 W/(m·K)；热膨胀系数约 24.8×10⁻⁶ /K（300 K）；比热约 290 J/(kg·K)（293 K）。293 K 体积电阻率不大于 9.0×10⁻⁴ Ω·m；抗拉强度应在 2.61 ~ 3.55 MPa区间。
6. 热沉架HSB-8，采购24个。镀金无氧铜或等效高导热无氧铜，表面镀金防氧化，单只可容纳不少于 4～8 根 36
AWG 磷青铜或锰铜引线绕制。
7. 清漆Varnish，采购一支。低温专用绝缘清漆，用于低温引线热沉绕线及传感器固定的灌封与粘接，长期耐温不低于423 K。
8.低温脂GAN-25，采购一支。覆盖 4 K（约 -269 ℃）～+30 ℃，可承受该区间内的频繁热循环，蒸汽压20 ℃ 时不高于 6×10⁻¹⁰ Torr。
	
	
	37
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-GP-04
	表面颗粒物检测仪
	1、测量范围：0.1-5μm
2、采样流量：28.3L/min，流量误差：≤±5%
3、粒径通道：0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、5.0μm
4、显示器：液晶触摸屏（LCD）
5、电源：锂电池可充电
6、配置测量用探头
7、自净时间：≤10min
8、可直接显示个/m3或ft3粒子数量
9、可直接显示m2、ft2、in2、cm2、mm2
10、提供校准报告
11、可用于元件表面尘埃粒子的检测
12、配备可在万级间内提供超净工作微环境的超净工作台
预计供货周期：4-6周。
验收标准及方式：依据合格证或检测报告进行验收。
	
	
	40
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-QG-01
	2.2倍主次镜外协加工
	具体见图纸
	图纸（线下获取）
	
	52
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-TKJ-01
	Ф448碳化硅主次镜与Ф544碳化硅主镜改性
	(1)448碳化硅主次镜改性:同轴448碳化硅主镜，顶点曲率半径1183.395毫米，有效通光口径≥中443毫米:面型误差变化量优于10微米:改性层厚度≥40微米。同轴中149碳化硅次镜，顶点曲率半径440.563毫米，全口径改性:面型误差变化量优于10微米;改性层厚度≥40微米。数量主次镜各一块，甲方提供镜坯.
(2)544碳化硅主镜改性:同轴544碳化硅主镜，顶点曲率半径1338.9毫米，
有效通光口径≥538毫米:面型误差变化量优于10微米:改性层厚度≥40微米。
数量一块，甲方提供镜坯。
改性技术要求
表面致密层改性技术要求:PVD方法改性:改性致密层材料为Si:改性前做好充分的工作准备工作，保证待镀膜碳化硅反射镜的安全完好;改性层表面没有人眼观测到的明显喷点;碳化硅改性层厚度不小于40jum:非改性区域进行必要的覆盖保护，避免膜料蒸镀:改性层应牢固耐用，可以承受20mm宽的3M胶带的快速提拉，及后续研磨抛光:改性层可承受-20°C~70°C的高低温环境冲击:改性层可承受温度50士2°C，湿度95%-99%，时长24小时的湿热环境冲击:
	
	
	29
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-TKJ-02
	施密特改正板外协加工
	具体见附件
	图纸（线下获取）
	
	98
	
	
	询价
	

	NIAOT202611-XJS-01
	高精度测量组件
	产品名称：高精度测量组件
数    量：50套
型    号：测量长度：≥20mm；输出信号：1Vpp；信号周期：512nm；供电电压：DC 5 V ±0.25 V；
	
	
	98
	
	
	询价
	


附录：
NIAOT202611-GC-02
	序号
	用途
	规格型号
	数量

	1
	M3旋转光栅毂
	ECA 4402 484.07 425 （29bit） 带安全功能
	1

	2
	M3旋转读数头
	AK ECA 4410 484.07 EnDat22 带安全功能
	6

	3
	M3俯仰角度钢带
	LIC 4009 ±3µm ML820mm
	2

	4
	M3俯仰角度钢带读数头
	LIC 411 EnDat2.2 1nm
	6

	5
	M3俯仰电机码盘
	EQN 1337 单圈25bit圈数12bit
	2

	6
	M3俯仰电机码盘电缆
	0.3米
	2

	7
	M3平移光栅尺
	LC415-70 ±3um 带安全功能两头固定安装方式
	2

	8
	M2平移光栅尺
	LC415-70 ±3um 带安全功能两头固定安装方式
	3

	9
	M2调焦光栅尺
	LC415-120 ±3um 带安全功能两头固定安装方式
	4

	10
	M2六杆机构光栅尺
	LC415-70 ±3um 带安全功能两头固定板安装方式
	6

	11
	光栅尺电缆
	APK 02 6V 8.00 0TB01 4
	15

	12
	电缆100米(ENDATE2.2)
	2 x (2 x 0.09 mm2)+2 x (2 x 0.16 mm2) 100米
	7

	13
	电缆100米(1VPP)
	4 x (2 x 0.14 mm2)+4 x 0.5 mm2 100米
	15

	14
	M3旋转电机
	ETEL TMB+0530-100-WA 空冷
	1

	15
	M3俯仰电机
	ETEL TMB+0140-100-RA 空冷
	1
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