


附件1
2026年9月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202609-QG-02
	反射镜2加工
	
	图纸（线下获取）
	
	23
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-QG-03
	镜坯采购
	7980：297*80*51.5(3件)
7980：262*167*51.5(3件)
JGS2：D350*51.5(3件)
JGS2：D350*52(3件)
JGS2镂空后酸洗处理消除应力，内嵌石英7980，长宽尺寸公差（-0.05，-0.02），垂直度<0.02；内嵌石英7980长290，宽73，厚50mm内不得有气泡杂质。
	
	
	22
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-QG-04
	镜坯采购
	230*170*24(6件)
D300*30（3件）
双面平面；边缘保护性倒角；两面280#砂眼均匀
	
	
	45
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-GP-01
	宽波段多波长合束激光器
	1：宽波段多波长合束激光器的波段范围覆盖200nm-2000nm，2：任意波长可切换输出；3：激光器控制支持二次开发；4：光斑稳定性<1%，近紫外波段<3%；5：单波长输出功率≥15mW，近红外波段单波长输出功率≥10mW。
	
	
	97
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-01
	平行光管结构件及工装加工
	
	图纸（线下获取）
	
	50
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-02
	超声波清洗机
	手动式超声波清洗机VGT-209FT
	
	
	60
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-03
	自动喷砂机
	SLT-ZP3232-15A数控台车转盘式自动喷砂机（1台）
SLT-ZP3232-15A捷豹永磁变频两级压缩螺杆机（1套）

	
	
	40
	
	
	询价
	

	[bookmark: _GoBack]NIAOT202609-TKJ-04
	射频离子源
	1.离子源栅极有效直径可以达到 220 mm；
2.离子源离子能量（束电压）可以实现 100 eV～1500 eV 调节功能；
3离子源最大离子束电流可以满足不大于 2000 mA 输出要求；
4.离子源栅极可以实现三栅结构配置功能。
	
	
	95
	
	
	询价
	






